|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Společnost, sídlo:** |  | Ev. číslo: |  |
| **PROTOKOL O KONTROLE**  **Regály** | | Perioda: | 12 měsíců |
| Předpis: | NV 101/2005 Sb.  ČSN 26 9030 |
| **Provádí:** |  | Způsob kontroly: | vizuální, technický stav,  ochranná zařízení, zkouška |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Evidenční číslo a umístění regálu** | **Stav regálu**  **vyhovuje: ANO/NE** | | | | | **Celkové vyhodnocení, poznámka**  **VYHOVUJE / NEVYHOVUJE** | **Kontrolu**  **provedl / podpis** | **S výsledkem**  **seznámen ved. pracoviště /**  **dne / podpis** | **Stanovená opatření** | **Závady odstraněny**  **dne / podpis ved. pracoviště** |
| Tuhost spojů | Stabilita | Svislost a vodorovnost | Přetěžování | Označení |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Regály z hlediska bezpečné manipulace musí být bezpečně obsluhovány, udržovány a opravovány a platí pro ně následující zásady:**

* musí být stabilní, zakazuje se zajištění regálů opřením o konstrukci nebo vzájemné opření o sebe,
* musí být prokázaná nosnost, zakazuje se přetěžovat části regálů, označení nosnosti regálové buňky a sloupce musí být vyvěšeno na viditelném místě,
* rozměry zakládaného materiálu musí odpovídat provedení regálu,
* zakazuje se používat poškozené, nestabilní regály – regál se musí označit – „POŠKOZEN – NEPOUŽÍVAT !“, apod.
* před uvedením do provozu, po každém přemístění a přestavení regálu a nejméně 1x ročně provádět kontrolu technického stavu a zda regál odpovídá technické dokumentaci,
* přístup k regálům musí být volný a nic nesmí bránit zakládání a odebírání materiálu,
* ruční obsluha regálů je povolena do výšky 1,8 m, ostatní obsluha se provádí z typizovaných žebříků, žebříkových schůdků, kde platí zásady, že se zakazuje stát při manipulaci na poslední podestě žebříkových schůdků,
* zakazuje se lezení do regálů, popř. výstup po nich.